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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧЕЙ С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ

Лист 1 из 2
	ЗАКАЗЧИК (Предприятие)

	Тел.___________________________
Факс __________________________
e-mail _________________________
	Адрес_____________________________________
Ответ. лицо ________________________________
_______________________________подпись, дата

	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ

	1. Назначение печи, наименование, место установки *
	

	2. Тип печи (камерная с выкатным/стационарным подом, шахтная, колпаковая, толкательная, рольганговая и т.д.) *
	

	3. Материал термообрабатываемых изделий (наименование, марка)

Для специфических материалов указать теплоёмкость и теплопроводность, а также – химические свойства, включая наличие и состав выделений в процессе нагрева * 
	

	4. Размер рабочего пространства печи (по максимальному размеру садки) *,
- длина, мм
- ширина (диаметр), мм
- высота, мм
	

	5. Максимальная рабочая температура *, ºС
	

	6. Диапазон рабочих температур *, ºС
	

	7. Масса садки *, кг
- минимальная

- максимальная

- средняя

(для печей циклического действия)
	

	8. Производительность по изделиям часовая (штучная или массовая), либо месячная (годовая) программа с указанием фонда рабочего времени и сменности работы (для печей непрерывного действия) *
	

	9. Атмосфера в печи
- Продукты сгорания природного газа (окислительная)

- Защитная (указать состав среды)
	

	10. Режим термообработки *
Максимальная/минимальная скорость нагрева, ºС/час

Максимальная/минимальная скорость охлаждения, ºС/час
	

	11. Время выдержки при рабочей температуре *, час
	

	12. Вид пода (для камерной печи):
- стационарный

- выкатной
	

	13. Вид транспортирующего устройства * 

(для проходной печи)
	

	14. Тип газовых горелок

- высокоскоростные горелки

- рекуперативные/регенеративные горелки

- радиационные трубы косвенного нагрева
	

	15. Вид газообразного топлива и его теплотворная способность *, Q = … кДж/м3
Давление газа на подводе к печи, кПа
	

	16. Наличие дымоходов и дымовых труб в месте установки печи 
	

	17. Другие требования, которые необходимо учесть при разработке КД и изготовлении оборудования (наличие крышек, технологических окон, приводов, рольгангов, эстакад, специальных ограждений и прочее …)
	

	18. Ограничения по габаритным размерам оборудования, прочие ограничения
	

	19. Необходимость дублирования вентиляционного оборудования
	□ Да

□ Нет

	20. Необходимое электрическое подключение
	□ 3х380, 50Гц (стандартное)
□ TN-S (стандартное)

□ TN-C-S,

другое _______________

	21. Расстояние от помещения КИП до печи
	□ до 15 м (стандартная поставка: лотки + кабели)
□ кабели, лотки до печи поставляются Заказчиком (а также фурнитура: сальники, и рукава)

□ другое (с учетом трассы) ____________ м.

	22. Температура эксплуатации электрооборудования, ºС
- шкаф силовой

- шкаф управления
	□ +5 …+35                □ другое _____________

□ +5 …+35                □ другое _____________

	23. Наличие АРМ (автоматическое рабочее место оператора печи)
	□ Да
□ Нет

	24. Наличие самописца
	□ Безбумажный (стандарт)
□ Бумажный (уточнить тип)

□ Нет

	25. Условия эксплуатации
	Запыленность ______________________________
Пожаровзрывоопасность _____________________

Повышенная вибрация _______________________

Прочие ____________________________________


	ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для оптимального выбора параметров оборудования необходимо предоставлять типовые графики изделий/материала (термообработки, обжига, сушки).

Поля, обозначенные « * », обязательны для заполнения.


Заполненный опросный лист высылайте на почту pechi@mashprom.ru
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